Türksat Yumatu otomatik arama frekansı bilgileri aşağıdaki gibidir ;

Frekans                                            : 11844 MHz

Polarizasyon                                    : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate)         :  2222 Ksymb     FEC: 3/4

Frekans                                            : 11747  MHz

Polarizasyon                                    : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate)         :  27500 Ksymb     FEC: 5/6